|  |  |
| --- | --- |
| **Батарейный Шкаф LANCHES** |  **серия compact CBR 8-100** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Описание**Батарейные шкафы СBR 8-100 (БШ) предназначены для обеспечения необходимого времени автономной работы оборудования к ИБП LANCHES подключаются внешние аккумуляторы соответствующей емкости.БШ отличает компактность и удобство при транспортировке и установке.БШ поставляются в разобранном виде и собираются непосредственно на месте эксплуатации, обеспечивая прекрасный доступ к клеммам аккумуляторов для подключения батарейных перемычек.БШ опционально комплектуются батарейными перемычками, клеммной колодкой и автоматическим предохранителем. |
|  |
| **Перечень деталей:**1. Несущая боковая панель правая – 1шт2. Несущая боковая панель левая – 1шт3. Полки – 8 шт4. Боковые съемные панели – 8 шт5. Крыша – 1 шт6. Скоба под автоматический выключатель – 1 шт7. Клеммная колодка – 1 шт (опция)**Крепеж**1. Болты крепления крыши – 4 шт2. Винты для крепления скобы – 2 шт3. Саморезы для крепления колодки – 2 шт (опция)4. Гайка для заземления М6 – 1шт5. Шайба М6 простая оцинкованная – 5шт |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **CBR 8-100** |
| Устанавливаемые батареи | до 8 шт, 65Ач - 100Ачдо 16 шт, 40Ач - 55Ачдо 24 шт 26Ач – 33Ач |
| Количество уровней | 4 |
| Габариты шкафа ДхШхВ, мм | 465х470х1235 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 500х1300х70 |
| Вес, кг | 27,5 |

https://upslanches.ru